PD-8  RUP 15 TRANSCEIVER Schaltbilder	

Aufgearbeitet von R Myers 03. bis  04. Jan. 2013

SCHAUEN SIE SICH DIESE SCHALTBILDER MIT DEM MICROSOFT WINDOWS BILDER- UND FAX- BETRACHTES AN VIEW THESE CIRCUITS WITH MICROSOFT WINDOWS PICTURE AND FAX VIEWER.  (Links/ rechts- Tasten zum Navigieren durch die einzelnen Dateien verwenden)

Die  "originalen" Schatzbilder bestanden aus einer Anzahl von PDF- Dateien, die die Schaltbilder  der Haupt- Sektionen des PD-8 – Transceivers zeigten.

Diese "Originale" waren Kopien aus dem originalen Handbuch. Sie waren nicht leicht zu lesen, weil sie viele Flecken und schlecht lesbare Werte der Komponenten enthielten. 

Es wird vermutet, dass die Originale dieser Kopien aus der Handbuch- Kopie der “Radista"Webseite stammen- das ist jedoch nicht sicher. 

Jedes Schaltbild wurde invertiert, um eine “Schwarz- Pause” zu erzeugen, ähnlich einer “Blaupause”. Damit wird der Kontrast hervorgehoben, wenn das Schaltbild auf dem Monitor betrachtet wird.

Jedes Schaltbild wurde außerdem aufbereitet, indem Flecken, Makel und Schmieren beseitigt wurden. Die Lesbarkeit der einzelnen Zahlen und Buchstaben wurde verbessert, vorausgesetzt, der Wert der Bezeichnung konnte zweifelsfrei festgestellt werden. Im Zweifelsfalle wurde nichts verändert.

Es war ein sorgfältiger Prozess, aber das Resultat ist, dass die Schaltbilder viel leichter zu betrachten und zu verstehen sind. 

Protokoll: VERÄNDERUNGEN DES DOCUMENTES
18. Nov.2013  Kommentar zugefügt, dass der Ursprung der “Original”- Kopien möglicherweise die “Radista”- Webseite ist. 

Protokoll: VERÄNDERUNG SCHALTBILD 
08. Jan. 2013	R1811 war bezeichnet "1,5" korrigiert zu "1,5 K"
11. Jan. 2013 	Zugefügt Beschriftung "ALC" zu 7300 M